
Инструкция Депстрой и ЖКК Югры


В браузере **GoogleChrome, MozillaFirefox, Microsoft Edge** или **Яндекс.Браузер** в адресную строку ввести полученную ссылку.




На открывшейся странице сайта укажите ФИО в следующем формате: Иванов Н.М. или название организации, которую Вы представляете (ООО "Компания"). Разрешите сайту использовать камеру и микрофон нажав кнопку "Разрешить".




После на экране должно быть доступно изображение с камеры. Для проверки работоспособности микрофона нажать кнопку «Настройки». В открывшемся меню индикатор работоспособности микрофона должен реагировать при воспроизведении звуков. Если индикатор не реагирует, в выпадающем списке, расположенном выше, выберите другой микрофон. Также выше можно выбрать другую камеру в соответствующем пункте данного меню.



После проверки работоспособности оборудования выключить микрофон нажатием кнопки со значком микрофона (красный – микрофон отключен) и нажать кнопку «Присоединиться».



Также при нажатии кнопки со значком камеры вы можете отключить камеру своего устройства.

Если страница сайта открылась, но микрофон и камера недоступны, то необходимо проверить доступ страницы к устройствам. Если доступ отключен, то необходимо разрешить использовать камеру и микрофон.

Если при подключении к сеансу ВКС Вас скидывает, то необходимо убедиться, что доступ из Вашей сети в интернет открыт по следующим портам:

TCP: 443, 3478

UDP: 24000 - 29999

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ознакомьтесь с инструкцией.

После подключения к сеансу ВКС **обязательно убедитесь, что Ваш** **микрофон выключен**.

Ссылка на совещание (GoogleChrome, MozillaFirefox, Microsoft Edge или Яндекс.Браузер) :

<https://vc.admhmao.ru/meeting/179528?secret=1QAhT6b2qiHWBLAH847tPg>

ID совещания:

179528

Номер для подключения терминалом ВКС по SIP и H.323:

[211031@admhmao.ru](mailto:211031@admhmao.ru)

|  |
| --- |
|  |